266 SIGURD GRIEG

ornamenter. GUSTAFSON antok at den hadde været anbragt som høire opstander ved den ene ende mellem langstængene E og A paa skissen fig. *164.*

*Nr. 187-88 E. En* firesidig *stang* av *ask,* som er 3,45 m lang, og hvis bredde paa midten er 5 cm, mens tykkelsen sammesteds bare er 3 cm. Ved endene er det utskaaret et avlangt hul. Stangens tversnit er overalt firesidig med skarpe kanter. Langs begge stangens bredsider er anbragt en *listforsiring.* Ytterst ved randen finnes en dobbelt konturlinje, saa følger et fordypet parti og saa et dobbelt sæt av linjer igjen. Det samme sæt av linjer og fordypninger findes ogsaa ved den anden kant av bredsiden. Av et efter-latt notat av GUSTAFSON sees det at han antok at listforsiringen var utført i ett, med *ett* instrument i den hele bredde. Ved smalsidene er den samme listforsiring gjentatt, men bare ved overkanten. GUSTAFSON antok at den hadde været anbragt som øverste stang i høire langside.

*Nr. 224 N. En* firesidig *stang* av *ask* sammensat av 10 brudstykker. Det ser ut til at det mangler litt paa midten. Den oprindelige længde er ca. 2,21 m. Bredden er paa midten og ved endene 5 cm. Tykkelsen er ca. 3 cm. I hver ende er det skaaret en firesidig tap, som er 5,5 cm lang. Ifølge GUSTAFSONS model antages denne stang at ha tjent som den ene av de to øvre tverstænger i gavlene paa rammeverket.

*Nr. 187-188* G. *En* firesidig *stang* av *ask,* som er 3,40 m lang, og hvis bredde er 4,5 cm og tykkelse paa midten likeledes 4,5 cm. Ved endene er stangen noget bredere, ca. 5,5 cm. I begge ender er det utskaaret et avlangt hul med avrundede ender. Den er sammensat av ca. 12 brudstykker. Omtrent 1,30 m fra den ene ende mangler et 4,5 cm langt stykke. Denne stang er ganske uten ornamenter. GUSTAFSON antok at den hadde været anbragt som øverste stang i venstre langside (G paa hg. 164).

*Nr. 252 0.* En firesidig *stang* av *ask,* bestaaende av 4 brudstykker. Den foreligger komplet, men er noget forbøiet paa midten, saa at den ikke har kunnet sammensættes. Længden er nu ca. 2,21 m. Bredden er paa midten og ved endene 5 cm. Tykkelsen er 4 cm. Den ene bredside er prydet med den samme *listforsiring* som forekommer ved flere av de tidligere beskrevne stænger, som [f. eks. nr](http://f.eks.nr). 187-88 E. Derimot mangler listforsiringen helt paa den anden bredside. I begge ender er det skaaret en firesidig tap. Av notatene paa GUSTAFSONS model sees det at han antok at denne stang hadde tjent som den ene av de to øvre tverstænger i gavlene paa rammeverkets reisverk (se fig. *164).*

*Nr. 233 K eller L.*

Ifølge hovedregistret skal nr. 233 være en halvrund, flat askestang med spiker i enden,
  
hvilket stemmer med det nedenfor beskrevne stykke. Denne stang kan beskrives saaledes:
  
*En* halvrund *stang* av *ask,* bestaaende av i alt ca. 22 sammenhørende brudstykker.
  
Den samlede nuværende længde er 2,23 m. Bredden er ved midten 5,9 cm og ved den