268 SIGURD GRIEG

anden ende fæstet til rammeverkets tverstænger. Stængene har altraa gjort tjeneste som en slags *vindskier.*

1. Den *ene stang* er 1,56 m lang og 5 cm bred paa midten, hvor tykkelsen er 2,s cm. Bredden og tykkelsen ved den nedre ende er 5 cm. Stykket har den samme listforsiring paa bredsidene som er beskrevet ovenfor ved nr. 187-88 E. Derimot synes al listfor­siring at mangle paa smalsidene. I nedre ende er stykket tilhugget paa skraa fra begge sider, dog sterkest fra den ene side, saa at det fremkommer et flatt endeparti, som sees at ha ligget an mot et andet træstykke, til hvilket det har været fæstet ved en firesidig tap. I øvre ende er formen saaledes som angit paa nr. 212 b ovenfor. I midten er det anbragt et rundt hul for en nagle. I den ene side er det utskaaret en halvrund fals. Stæ-ngene a og b har efter GUSTAFSONS antagelse været anbragt krydsvis med de halvrunde falser mot hinanden som vindskier i rammeverkets gavler. Mønsaasen P har antagelig været anbragt i denne aapning *(fig. 164).* Stangen a er sammensat av 5 brudstykker.
2. Den *anden stang* er av samme form som foregaaende, men adskillig daarligere bevart. Dens længde er ca. 1,55 ni. Dens øvre ende er avslaat, saa at bare litt av den halvrunde aapning er bevart. Nedre ende er bevart hel, men sterkt skadet ved tryk og støt. Den bestaar nu av 21 brudstykker. Samme *listforsiring* gjenfindes som ved a.

*Nr. 213 X. Mønsaasen* er av *ask* og har rundt tversnit. Den er nu ca. 3,27 m lang. Imidlertid kan længden ikke angives sikkert, da stangen foreligger i mange brudstykker og ikke alle disse passer sammen i bruddet. Et enkelt 15 cm langt brudstykke passer ikke sammen med det øvrige. Den samlede længde har derfor antagelig oprindelig været noget større, hvilket ogsaa skulde passe godt med langsidene i rammeverket, som maaler ca. 3,40 m. Stangens tykkelse er paa midten 5 cm, ved endene 4 cm. Stangen er ganske uten ornamenter. Den bestaar nu av ca. 25 større brudstykker. Av notatene paa modellens stænger sees det at GUSTAFSON antok at denne stang hadde tjent som mønsaas ved ramme­verket (se *fig. 164).*

I det følgende er beskrevet endel stænger hvis plads i rammeverket ikke har kunnet bestemmes.

Saavidt det kan sees av hovedregistrets meget knappe oplysninger, skal a og b nedenfor ha *nr. 233,* men dette er ikke helt sikkert.

a) En flat *firesidig stang* av *ask,* som nu er brutt i mange stykker. Endel av stangen mangler. Stykkene maaler nu oplagt i række 1,22 m, men hvis stangen har tjent som tverstang, har den hat en længde av ca. 2,21 m. Bredden er paa midten ca. 4 cm, ved endene 5 cm. I hver ende er det tilskaaret en firesidig tap. Omtrent 1 cm fra selve stangens avslutning er anbragt et rundt hul, hvorigjennem det har gaat en spiker hvorved stykket har været fæstet til et andet træstykke. Den ene bredside er prydet med samme