KONGSGAARDEN 265

sammesteds er 4 cm. Ved enden er tykkelsen 5 cm. I begge ender har det været utskaaret
  
en tap. Men begge tappene er nu avbrutt inde ved roten. Stangens to bredsider har været
  
prydet med den samme listforsiring som ovenfor er beskrevet ved nr. 211 B. Lignende
  
listforsiring findes ogsaa ved smalsidenes ene kant, men ikke ved den anden. GUSTAFSON
  
antok at denne stang hadde været anbragt som en av opstanderne i rammeverkets reisverk.
  
*Nr. 188 H. En* firesidig *stang* av *ask,* som er 1,90 m lang, og hvis bredde er
  
5 cm paa midten, mens tykkelsen sammesteds er 3 cm og ved endene 4 cm. I stykkets

*213 x*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  | /8 | *7 G-.* | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | *228* |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *238 D•* | | |  |  | */88 I,"* |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | *2/0 G* |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | /9/1-1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*Fig. 164. Skisse av rammeverket, med angivelse av de enkelte deles nummer.*

firesidige endeparti har det været utskaaret en avlang 3 cm bred tap, hvormed stangen har været fæstet. Denne er nu avbrutt, saa at bare en liten stump er bevart. I den anden ende har været en avlang tap, som har været 3,8 cm bred, men endel av denne mangler nu.

*Listforsiringen* har ved dette stykke været utskaaret paa bredsidene aldeles paa samme maate som ved foregaaende nr.; dog er ornamentene i den ene ende ved to av bredsidenes kanter ikke ført helt frem til enden av stangen. Smalsidene er ganske uten

34 — Osebergfundet. II.